**Gmina Widuchowa**

**74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, tel. /fax.91/4167-255**

 Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

**ogłasza przetarg nieograniczony**

**na zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.**

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

**http://www.bip.widuchowa.pl/**

**2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia**, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres obejmuje.:

**zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.**

- Furgon towarowo-osobowy w kolorze czerwonym

- Przystosowany do przewozu 5 osób

- Średnica zawracania (zewnętrzna obrysowa – po zabudowie) – nie większa niż 13 m

- Silnik 2,2 TDCi 100KM z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający

normy Euro 5

- Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa plus wsteczny

- Moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm

- Napęd na oś tylną

- Rezerwa masy minimum 3%

- Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg

- Przeszklenie w części osobowej

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min.180 stopni

- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu (łącznie 4 drzwi)

- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką

- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy

- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem

- Poduszka powietrzna dla kierowcy

- Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP ( BTCS, EBD HLA)

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Objętość przedziału ładunkowego nie mniej niż 4,5 m3

- Klimatyzacja

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- Przednie światła przeciwmgielne

- Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg )

- Urządzenie podtrzymujące napięcie akumulatora wraz z gniazdem zewnętrznym 12V

- Radio samochodowe

- Ładowność 1150 kg

OZNAKOWANIE

- Belka świetlna z napisem „STRAŻ”

- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów

słownych

- Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu

- Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu

osobowego

- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

ZABUDOWA

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie

z przedziału pasażerskiego

- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym

się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie

przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Możliwość dostępu z przedziału załogi do

przedziału ładunkowego . Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta

antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych

części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem

na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze:

1. zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego
2. piła do betonu, drewna i stali
3. pompa pływająca
4. agregat prądotwórczy o mocy 2kV
5. miejsce na zestaw PSP R 1
6. miejsce na węże tłoczne minimum 8 odcinków
7. miejsce na prądownice minimum 2 szt.
8. miejsce na 2 aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych z butlami

AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY

- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją)

- silnik czterosuwowy

- rozrusznik ręczny i elektryczny

- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym

- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego

- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

MASZT OSWIETLENIOWY o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)

- Zamocowany na stałe na pojeździe.

- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.

- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 ).

- RADIOTELEFONY

a) 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacja do ich ładowania zamontowana na stałe w

pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp

międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255

kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu – dostarcza zamawiający

b) radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 -

25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA,

min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu – dostarcza zamawiający

- Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5t, przy czym za uciąg

uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki.

- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.

- Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-

76/S-47291

- Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-

83/S-76055

- Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak

- Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe

- Gwarancja minimum 24 miesiące

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Wraz z ofertą proszę dostarczyć świadectwo dopuszczenia na oferowany pojazd.

|  |  |
| --- | --- |
| Kod CPV: 34144210-3 wozy strażackie  |  |
|  |  |
|  |  |

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

**3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;**

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej.

**4. Termin wykonania zamówienia**

**do 15 października 2012 r.**

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) Spełniają warunki SIWZ,

2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w pkt. 3 SIWZ (atesty, aprobaty, specyfikacje techniczne);

g) Parafowany wzór umowy;

h) Podpisany formularz oferty.

**6. Informację na temat wadium**

Zamawiający nie przewiduje wadium.

**7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie**

1. Cena 100 %

**8. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2012 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2012 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12.

**9. Termin związania ofertą**

30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert

**10. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, złożenia oferty wariantowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej** – nie dotyczy

**11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

**12. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.**