Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

**Na zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.**

**1. Zamawiający**

Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74 -120 Widuchowa

tel/fax 91 416 72 55

www.widuchowa.pl

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Przetarg nieograniczony

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.**

- Furgon towarowo-osobowy w kolorze czerwonym

- Przystosowany do przewozu 5 osób

- Średnica zawracania (zewnętrzna obrysowa – po zabudowie) – nie większa niż 13 m

- Silnik 2,2 TDCi 100KM z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający

normy Euro 5

- Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa plus wsteczny

- Moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm

- Napęd na oś tylną

- Rezerwa masy minimum 3%

- Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg

- Przeszklenie w części osobowej

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min.180 stopni

- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu (łącznie 4 drzwi)

- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką

- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy

- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem

- Poduszka powietrzna dla kierowcy

- Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP ( BTCS, EBD HLA)

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Objętość przedziału ładunkowego nie mniej niż 4,5 m3

- Klimatyzacja

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- Przednie światła przeciwmgielne

- Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg )

- Urządzenie podtrzymujące napięcie akumulatora wraz z gniazdem zewnętrznym 12V

- Radio samochodowe

- Ładowność 1150 kg

OZNAKOWANIE

- Belka świetlna z napisem „STRAŻ”

- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów

słownych

- Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu

- Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu

osobowego

- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

ZABUDOWA

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie

z przedziału pasażerskiego

- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym

się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie

przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Możliwość dostępu z przedziału załogi do

przedziału ładunkowego . Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta

antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych

części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem

na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze:

1. zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego
2. piła do betonu, drewna i stali
3. pompa pływająca
4. agregat prądotwórczy o mocy 2kV
5. miejsce na zestaw PSP R 1
6. miejsce na węże tłoczne minimum 8 odcinków
7. miejsce na prądownice minimum 2 szt.
8. miejsce na 2 aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych z butlami

AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY

- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją)

- silnik czterosuwowy

- rozrusznik ręczny i elektryczny

- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym

- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego

- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

MASZT OSWIETLENIOWY o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)

- Zamocowany na stałe na pojeździe.

- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.

- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 ).

- RADIOTELEFONY

a) 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacja do ich ładowania zamontowana na stałe w

pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp

międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255

kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu – dostarcza zamawiający

b) radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 -

25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA,

min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu – dostarcza zamawiający

- Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5t, przy czym za uciąg

uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki.

- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.

- Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-

76/S-47291

- Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-

83/S-76055

- Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak

- Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe

- Gwarancja minimum 24 miesiące

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Wraz z ofertą proszę dostarczyć świadectwo dopuszczenia na oferowany pojazd.

|  |  |
| --- | --- |
| Kod CPV: 34144210-3 wozy strażackie  |  |
|  |  |

**Nie dopuszcza** się składania ofert częściowych**.**

**4. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy:** do 15.10.2012 r.

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) Spełniają warunki SIWZ,

2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

**6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:**

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-**cy** przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

f) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w pkt. 3 SIWZ (atesty, aprobaty, specyfikacje techniczne)

g) Parafowany wzór umowy;

h) Podpisany formularz oferty.

**7.** **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: pisemnej, faksem drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Wojciech Krosnowski

tel. 692 086 647

fax: 914167 255

e-meil: usc@widuchowa.pl

4. Wyjaśnienia i modyfikacja treści niniejszej specyfikacji dokonywane będą według art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**8. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie przewiduje wadium.

**9. Termin związania ofertą**

30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert

**10.** **Opis sposobu przygotowywania ofert**

10.1. Opakowanie i adresowanie koperty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa**

**OFERTA NA**

 **zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.**

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 28.09.2012 r. r. godz. 10.30

 **10.2**. **Podpisy**

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

b)w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawcówprzez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

10.3. Forma dokumentów i oświadczeń

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

10.4. Informacje pozostałe:

a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

c) Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

10.5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji

10.6. Zmiana/ wycofanie oferty

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 10 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

10.7. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

**11.** **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

 1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2012 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2012 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12.

**12.** **Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Należy podać cenę ryczałtową brutto.

2. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zadania, obejmująca całość kosztów związanych z niniejszym zadaniem.

3. Cena ma obejmować m.in. wszelkie upusty, rabaty, transport przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przeszkolenie osób oraz inne koszty.

4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. liczba punktów badanej oferty za kryterium „najniższa cena”” będzie najwyższa.

5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

**13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Najniższa cena - 100 %

2.Sposób oceny ofert



Oznaczenia:

 – kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w PLN

Cof – cena podana w badanej ofercie w PLN

**14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

14.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie bezpośrednio uzgodniony z Wykonawcą uwzględniając termin na wniesienie odwołania.
14.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

**15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;**

Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

**18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ**

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie. Art. 24 ust. 1 i 2

4. Projekt umowy